{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Start","Små iscremefrysere","Flaskekølere"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Start","index":0,"n_rows":25,"n_cols":2,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Udarbejdet af Per Henrik Pedersen & Rasmus Borup @ Teknologisk Institut 2019       "]

{"sheet":"Små iscremefrysere","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,5]]}
["Energimærkeberegner\nSmå iscremefrysere"]
["Dette program beregner energiklassen for en iscremefryser i henhold til kommende EU-forordninger for ecodesign og energimærkning af salgskølemøbler (vedtaget ved afstemning i den Regulerende Komité den 29. januar 2019 og efterfølgende møde om energimærkning). Programmet er udviklet med støtte fra Elforsk."]
[null,null,"[Udfyld]",null,"Mellemregninger"]
[null,null,null,null,"cc",1]
["Nettovolumen [liter]  ",null,256,null,"y",256]
[null,null,null,null,"tc",-18]
["Årligt energiforbrug [kWh]  ",null,598.6,null,"SAE",1570.96]
[]
[]
[null,null,"[Sæt kryds]"]
[]
["-7°C iscremefryser?  ",null,null,"overvej energiforbrug pr døgn"]
[null,null,null,"Kontrollér transperent låg!"]
["Har apparatet transperant låg?  ",null,null,"Afrundingsregler"]
[null,null,null,"Input hertil ^"]
["Kan apparatet fungere i omgivelser svarende til +35°C/75%RH og +16°C/80%RH?  "]
[]
["Kan apparatet fungere i omgivelser svarende til +40°C/40%RH og +16°C/80%RH?  "]
[]
[]
[]
[null,null,"Energieffektivitetsindeks (EEI):",null,38.104089219330852]
[null,null,"Energiklasse:",null,"D"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Udarbejdet af Per Henrik Pedersen & Rasmus Borup @ Teknologisk Institut 2019       "]

{"sheet":"Flaskekølere","index":2,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,5]]}
["Energimærkeberegner\nFlaskekølere"]
["Dette program beregner energiklassen for en flaskekøler i henhold til kommende EU-forordninger for ecodesign og energimærkning af salgskølemøbler (vedtaget ved afstemning i den Regulerende Komité den 29. januar 2019 og efterfølgende møde om energimærkning). Programmet er udviklet med støtte fra Elforsk."]
[null,null,"[Udfyld]",null,"Mellemregninger"]
[null,null,null,null,"cc",1.05]
["Bruttovolumen [liter]  ",null,256,null,"y",268.8]
[null,null,null,null,"tc",5]
["Årligt energiforbrug [kWh]  ",null,544.21500000000003,null,"SAE",1355.172]
[]
[]
[null,null,"[Vælg fra liste]"]
[]
["Klasse  ",null,"K4"]
[]
["Klimaklasse  ",null,"+32/65%RH"]
[]
[]
[null,null,"Energieffektivitetsindeks (EEI):",null,40.158371040723985]
[null,null,"Energiklasse:",null,"D"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Udarbejdet af Per Henrik Pedersen & Rasmus Borup @ Teknologisk Institut 2019       "]